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波形采集、存储与回放系统
一、任务
设计并制作一个波形采集、存储与回放系统，示意图如图 1 所示。该系统能同时采集两路正弦波信号，采集时间不大于5s。要求通道输入信号消失后，能输出通道信号，显示在示波器上。

二、要求
1．基本要求
（1）能完成对 A 通道单极性信号（高电平2~3V、低电平0~1V）、频率约 500Hz~1kHz 信号的采集、存储与连续回放。要求系统输入阻抗不小于 10 kΩ，输出阻抗不大于 1kΩ。
（2）采集、回放时能测量并显示信号的高电平、低电平和信号的周期。原信号与回放信号电平之差的绝对值≤50 mV，周期之差的绝对值≤5%。
2. 发挥部分
（1）增加 B 通道对双极性、电压峰峰值为 100mV、频率为 10Hz~ 10kHz信号的采集。可同时采集、存储与连续回放 A、B 两路信号，并分别测量和显示 A、B 两路信号的周期。B 通道原信号与回放信号幅度峰峰值之差的绝对值≤10 mV，周期之差的绝对值≤5%。
[bookmark: _GoBack]（2）设置一个开关，按下开关后输出幅值不变、频率为输入信号频率1/2的信号。
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